茶園土壤採樣技術
文圖/蘇彥碩
1、 茶園土壤採樣方法及樣品製備
土壤分析是利用化學萃取方法配合儀器的使用，測定由茶園間攜回之土壤中各種養分及其土壤性質，再藉由測定出來之數值，依據已建立的分級標準判定該土壤所適合的肥料用量，因此，所採取的土壤是否能代表田間土壤的實際狀況，成為土壤檢定的最大關鍵所在，為了採樣的便利與準確性，採樣時需先準備的工作及注意事項如下:
1. 採樣工具:

(1) 土鑽(圖一)、鋤頭、移植鏝。
(2) 清潔之塑膠布，做為土壤樣本混合用。
(3) 清潔之塑膠袋，以便搬運及標記用。
    (4) 採樣地點之地圖及調查紀錄表。
2. 採樣時間:每季茶菁採收後、施肥前採樣。
3. 採樣深度:依土壤剖面層次分別採表土層0-20公分，底土層20-40公分。
4. 採樣位置:
(1) 若採樣點屬均質土地，可採用逢機方式採集，或取田區對角線中點採集(圖一)。
(2) 若採集點為不均勻土地則依各區土壤特性、坡度、排水狀況、管理方式，栽培茶樹品種等因子將整塊採樣區域依上述條件分為不同採樣區，然後在各採樣區內依(1)述方式採樣。
(3) 平地茶園可於兩茶行間採樣；坡地茶園則在距離茶樹主根部40公分
處採樣。
5.  採樣位置應避免以下地點:

(1) 田埂邊、犁溝。
(2) 施肥或石灰施用地帶、肥料堆積處、家禽餵食區、禽舍邊。
(4) 排水不良地區。
(5) 周界邊緣。
(6) 礫石區。
(7) 沖蝕區或低漥區。
6. 取樣方法:
(8) 使用移植鏝採樣:

   依上述採樣位置處，除去表土上之殘株落葉，用鋤頭或土鏟將土層 

   掘成U型空穴，深約40公分分表土層及底土層，以移植鏝沿斜面分
   0-20公分(表土)，20-40公分(底土)的深度取出約1.5公分厚之土片，
代表一採樣點，將每個小樣本充分混合，取約500克，先裝入塑
膠袋中封好，在放入紙盒中連同資料表寄送至相關單位檢驗。
(9) 使用土鑽採樣:

   採樣時雙手分別握住把柄兩側，垂直旋轉向下挖掘，每二十公分將
   土鑽拔出將土樣取出，依深度分開，最後將同採樣區所採集之相同
   深度土壤在塑膠布上混合均勻，取約500克，先裝入塑膠袋中封好，
   在放入紙盒中連同資料表寄送至相關單位檢驗。
7. 資料表上應註明: 

(10) 農戶姓名。
(11) 住址、電話號碼。
(12) 採樣日期。
(13) 採樣地點。
(14) 茶樹種類。
(15) 茶園面積。
(16) 標明表土或底土。
表一、茶園土壤採樣參考點數
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圖一、土鑽                          圖二、以對角線中點做樣點採集
